

TI-PMLK WEBENCH 实验报告

LDO (TPS7A4901)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **作 者:** | 许晓明 | **学 号：** | 9161040G0734 |
| **学 院:** | 电光学院 | | |
| **专业(方向):** | 电子信息工程（卓工） | | |
| **班 级:** | 9161042103 | | |
| **题 目:** | TI-PMLK WEBENCH 实验 | | |
|  | LDO (TPS7A4901) | | |

2019 年 4 月

目 次

[1 实验目标 1](#_Toc5379782)

[2 测试1 负载电流和输出电压对最小压降的影响 1](#_Toc5379783)

[2.1 计算公式 1](#_Toc5379784)

[2.2 实验步骤 1](#_Toc5379785)

[2.3 实验结果 4](#_Toc5379786)

[3 测试2：负载电流对输出电压的影响（负载调整率）；输入电压对输出电压的影响（线性调整率） 5](#_Toc5379787)

[3.1 计算公式 5](#_Toc5379788)

[3.1.1 负载调整率 5](#_Toc5379789)

[3.1.2 线性调整率 5](#_Toc5379790)

[3.2 实验步骤 5](#_Toc5379791)

[3.3 实验结果 8](#_Toc5379792)

表 2.2.1测试一负载条件 4

表 2.3.1最小压降与负载电流关系 4

表 3.2.1测试二负载条件 8

表 3.3.1 9

表 3.3.2 9

[图 2.2.1WEBENCH设计方案 1](#_Toc5379798)

[图 2.2.2电气仿真页面 1](#_Toc5379799)

[图 2.2.3仿真波形 2](#_Toc5379800)

[图 2.2.4坐标轴比例尺 2](#_Toc5379801)

[图 2.2.5启用光标 3](#_Toc5379802)

[图 2.2.6改变仿真电路负载电阻 3](#_Toc5379803)

[图 2.3.1 5](#_Toc5379804)

[图 2.3.2 5](#_Toc5379805)

[图 3.2.1设计方案 6](#_Toc5379806)

[图 3.2.2更改参数值 6](#_Toc5379807)

[图 3.2.3仿真完成 7](#_Toc5379808)

[图 3.2.4更改参数 8](#_Toc5379809)

[图 3.3.1负载调整率仿真曲线图 9](#_Toc5379810)

[图 3.3.2线性调整率仿真曲线图 9](#_Toc5379811)

[图 3.3.3负载调整率的实验数据截图 10](#_Toc5379812)

[图 3.3.4线性调整率的实验数据截图 10](#_Toc5379813)

# 实验目标

本实验的目标是分析线性稳压器（LDO）的输入和负载条件如何影响其最小压降和输出电压精度。我们将使用WEBENCH电源设计工具来得到分析和仿真结果，以便与TI-PMLK 实验板的实验结果进行比较。

# 测试1 负载电流和输出电压对最小压降的影响

## 计算公式

TPS7A4901的最小压降是在下列条件下测得的：

从正常条件下开始不断降低，直到降低至正常的95%，记录此时的和。

通过公式计算最小压降。

## 实验步骤


1. 打开TPS7A4901的WEBENCH设计方案，该方案中 = 5V。如图 2.2.1所示。

图 2.2.1WEBENCH设计方案

1. 点击“SIMULATE”按钮，进入电气仿真页面。本实验中负载电流 = 150mA ，因此负载Rload = 33.3 ohms，如图 2.2.2所示




图 2.2.2电气仿真页面

1. 选择仿真类型为Startup，然后点击“START”按钮。页面右侧将出现一个波形控制面板。
2. 仿真完成以后，（对应电路板上）和（对应电路板上）的波形将会出现在波形图上。因为现在是第一次仿真，这两个波形分别被标记为和和 sim: 1。如果再进行一次仿真，冒号后面的数字将会随仿真次数而变化。




图 2.2.3仿真波形

1. 点击下图中标记1的按钮，将会出现波形控制的下拉菜单。点击“Group voltage on same Y-axis”（如图 2.2.4中标记2），这将使和波形使用相同的坐标轴比例尺。如果需要取消，请点击“Reset Groups”（如图 2.2.4标记3）。




图 2.2.4坐标轴比例尺

1. 我们观察到现在和使用相同的Y轴比例尺。点击“Show Marker”以启用光标，将鼠标移动到尽量接近的位置（正好是额定输出电压的95%）。记录此时和的值。将记录下的值分别填入表 2.3.1（）的和（=）当中，并计算最小压降



图 2.2.5启用光标

1. 为了对其他负载条件进行仿真，我们需要改变仿真电路中的负载电阻（Load Resistance）。如图 2.2.6所示，在页面左侧再次选择“Startup”仿真类型，然后点击原理图中的Rload。在弹出的对话框中点击“update”，输入我们想要的电阻值，然后点击“SAVE”。设置好负载电阻后，点击“START”按钮开始仿真。仿真结束以后，之前的仿真结果（如图 2.2.2）会和新的及一起显示在波形图上。我们将看到不同负载条件下的和波形。重复步骤5来调整坐标轴（如图 2.2.4），并重复步骤6来记录新的数据。




图 2.2.6改变仿真电路负载电阻

1. 重复步骤4到7，分别记录所示负载条件下的仿真结果。
2. 重复步骤4至8，记录=15V时所有负载电流条件下的数据至表 2.3.1。在记录数据时，使用光标找到（即的95%）时的数据并记录。

表 .1测试一负载条件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
| *Load(mA)* | *Rload(Ohm)* | *Load(mA)* | *Rload(Ohm)* |
| *150* | *33.3* | *150* | *100* |
| *125* | *40* | *125* | *120* |
| *100* | *50* | *100* | *150* |
| *75* | *66.7* | *75* | *200* |
| *50* | *100* | *50* | *300* |
| *25* | *200* | *25* | *600* |

## 实验结果

最小压降与负载电流关系表见表 2.3.1，关系图见图 2.3.1及图 2.3.2。

表 2.3.1最小压降与负载电流关系

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | |
|  | 25mA | 50mA | 75mA | 100mA | 125mA | 150mA |
|  |
|  | 4.651 | 4.649 | 4.650 | 4.650 | 4.649 | 4.651 |
| 4.503 | 4.480 | 4.445 | 4.412 | 4.379 | 4.347 |
| 148 | 169 | 205 | 238 | 270 | 304 |
|  | 14.171 | 14.170 | 14.169 | 14.169 | 14.174 | 14.171 |
| 13.513 | 13.495 | 13.480 | 13.463 | 13.447 | 13.430 |
| 658 | 675 | 689 | 706 | 727 | 741 |




图 .1




图 2.3.2

# 测试2：负载电流对输出电压的影响（负载调整率）；输入电压对输出电压的影响（线性调整率）

## 计算公式

### 负载调整率

测量不同负载下的，并计算负载调整率。

### 线性调整率

测量在不同条件下的值，并计算线性调整率。

## 实验步骤

1. 打开TPS7A4901在 = 5V时的设计方案。打开设计方案后可以看到设计中，这与TI-PMLK实验板中的电路是一致的。在打开的WEBENCH窗口中将出现为本实验预先设计好的电路。




图 .1设计方案

1. 点击“SIMULATE”按钮（见图 3.2.1），进入电气仿真页面。点击电路图中的输入电压源，在弹出的对话框中可以看到它的参数。请确认其中的Peak Voltage是6V（对应）。如果不是，点击“update”，可以更改它的值，更改后点击SAVE保存。




图 .2更改参数值

1. 可以看到电路图中Rload=33.3 ohms，对应输出电流。
2. 点击页面左侧的红色“START”按钮，在Waveforms窗口会出现一个进度条。当仿真完成后，默认情况下会显示两个节点的电压波形。勾选“Show Marker”方框，可以查看这两个节点的电压值。将鼠标放在波形图上约40msec处，将此时的值记录下来（保留小数点后3位）。我们要根据表 3.3.1测试每种负载条件下的来计算负载调整率。




图 .3仿真完成

1. 为了设置不同的负载电流，需要更改仿真中所使用的负载大小。点击页面左侧的“Startup”按钮，然后点击电路图中的Rload电阻，会弹出一个对话框。点击“UPDATE”，然后输入我们想要的负载电阻值（可由表 3.2.1查得），并点击“SAVE”。
2. 点击页面左侧的“START”按钮。仿真完成后，新的波形将会和之前仿真的波形一起显示。重复步骤5以记录新数据。
3. 重复步骤6，记录时其余负载条件下（如表 3.2.1所示）的数据。
4. 为了进行线性调整率的仿真，首先需要清除之前负载调整率仿真的波形。要清除某一个波形，请点击该波形对应的坐标轴，并选择菜单中的“Remove probe”。请重复该操作以清除所有需要去掉的波形。
5. 现在，我们的电路应当处在的状态下。为了测量表5中的线性调整率，我们需要将Rload设置为100 ohms，从而将负载电流设为50mA。点击“SAVE”以保存Rload的值，然后更改以进行线性调整率的实验。更改完成后点击“START”，开始进行条件下的仿真。




图 .4更改参数

1. 按照步骤5重复仿真过程，并按照步骤6记录的值。
2. 根据表 3.3.2更改输入电压的值，重复步骤11直到表 3.3.2中的空格全部被填满。在记录之后，可以根据它计算线性调整率的值。

表 3.2.1测试二负载条件

|  |  |
| --- | --- |
| *Load(mA)* | *Rload(Ohm)* |
| *150* | *33.3* |
| *125* | *40* |
| *100* | *50* |
| *75* | *66.7* |
| *50* | *100* |
| *25* | *200* |

## 实验结果

负载调整率仿真结果见图 3.3.1及图 3.3.3。数据处理情况见表 3.3.1；线性调整率仿真结果见图 3.3.2及图 3.3.4。数据处理情况见表 3.3.2。




图 3.3.1负载调整率仿真曲线图




图 3.3.2线性调整率仿真曲线图

表 3.3.1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | |
| 25mA | 50mA | 75mA | 100mA | 125mA | 150mA |
|  | 4.890 | 4.890 | 4.889 | 4.889 | 4.888 | 4.888 |
| Load Sensitivity (%) | 20.408% | 20.408% | 22.449% | 22.449% | 24.490% | 24.490% |

表 3.3.2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | |
| 6V | 9V | 12V | 15V | 18V | 21V |
|  | 4.888 | 4.919 | 4.923 | 4.925 | 4.926 | 4.927 |
| Line Sensitivity (%) | 24.490% | 38.776% | 46.939% | 51.020% | 53.061% | 55.102% |

|  |  |
| --- | --- |
| 图 3.3.3负载调整率的实验数据截图 | 图 3.3.4线性调整率的实验数据截图 |